**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

 Предмет јавне набавке је Набавка радова - Молерско- фарбарски радови у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине.

Napomena:

Svi radovi na demontaži i obijanju poroznih površina, trebaju se izvoditi uz posebne mere bezbednosti i predostrožnosti. Pri izvođenju ovih radova, nameštaj i ostali inventar, treba se zaštititi, a po potrebi, pojedine demontirane što bolje sačuvati i privrеmeno odložiti na odredište koje odredi Invenstitor, a ostali otpad na gradilišnu deponiju. Procenu pojedinih demontiranih ormana, plakara treba izvršiti u saradnji Izvođača i Investitora. Posebna pažnja se mora obratiti na sigurnost dece, prilikom izvođenja radova, demontaže i ponovne montaže određenih elemenata koji se budu vraćali. Navedeni radovi izvodiće se u prekidima i to uz obustavu radova kada deca spavaju u popodnevnim satima, od 12h do 15h.

Svi molersko farbarski radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenih alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, spoljna i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema važećim propisima, standardima i tehničkoj dokumentaciji. Podloga mora biti postojana, čista suva i potpuno ravna. Pre nanošenja završnog sloja podlogu treba pripremiti u svemu prema važećim propisima i uputstvima proizvođača materijala. Pokrivni premazi moraju potpuno da pokriju podlogu. Kod površina gde se podloga posebno ne priprema izvršiti gitovanje manjih neravnina. Upotrebljeni materijali moraju dobro da prijanjaju, da su prema svojoj nameni otporni, da nisu štetni po zdravlje, da ne deluju agresivno na materijale sa kojima su u dodiru i da obrađene površine imaju oštre dodirne ivice.

Radovi će se izvoditi na sledećim lokacijama:

Dom “Jovan Jovanović - Zmaj”, ul. Braće Jerković br. 119, Beograd;

Dom “Moša Pijade”, ul. Ustanička br. 19, Beograd;

“Stacionar”, ul. Zvečanska br. 7, Beograd;

Dom “Drinka Pavlović”, ul. Koste Glavinića br. 14, Beograd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број: | Опис | Јединица мере | Количина |
| 1. | "Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije.Napomena: Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača | M2 | 2500 |
| 2. | Obijanje dela oštećenh zidova i maltera, od valge. Zidove obiti do cigle, očistiti fuge i nakon prosušivanja zidove impregnirati dvokomponentnom masom za izolaciju tipa Sika i slično. Sve impregnirane zidove išpricati cementnim mlekom i ponovo malterisati produženim malterom do potpunog izravnanja. Ove radove izvesti na svim spoljnim poroznim zidovima od kupatila wc-a prema hodniku. U cenu radova obračunati transport materijala rad kao i sav neophodni materijal.  | M2 | 250 |
| 3. | Nabavka materijala, transport i gletovanje novomaltearisanih pregradni zidova, glet masom u dva sloja do potpunog poravnanja. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštedenja i pukotine, Impregnirati površine akrilnom podlogom.  | M2 | 250 |
| 4. | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje plafona. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. | M2 | 750 |
| 5. | Nabavka potrebnog materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru naručioca radova. | M2 | 2500 |
| 6. | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru naručioca radova.Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. | M2 | 1860 |
| 7. | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru naručioca radova. | M2 | 6200 |
| 8. | "Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljanc boje sa lakom. Zidove sastrugati na poroznim površinama, očistiti i oprati deterdžentom. Kompletnu površinu brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. Kitovati i prevući kit. bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Brusiti i nadkitovati lak kitom i lakirati. Boja i ton po izboru naručioca radova." | M2 | 1386.36 |
| 9. | Nabavka potrebnog materijala ,zaštita kompletnog inventara, opreme, bojenje stare lamperije Sandolinom sa lazura lakom. Sve plafonske ravne I kose površine u delu potkrovlja očisti prešmirglati sitnijom šmirkglom radi ostranjivanja postojeće podloge i i ofrabati Lazura lakom u dva sloja. U cenu radova uračunati sav potreban materijal , rad kao i neopnodnu pokretne skele. Obračun po m2 bojene površine | M2 | 550 |
| 10. | Nakon završetka svih radova šut sakupiti u džakove izneti iz objekta i lagerovati na privremenu gradilišnu deponiju. Lagerovani otpad sa privremene dvorišne deponije utovariti u kamion i izvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 10km. Obračun po m3 utovarenog i izveženog otpada. | M3 | 30 |