Дана: 20.07.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези Вашег питања, достављамо Вам следеће информације везно за јавну набавку ЈНМВ бр. 09/2017:

Питања:

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 1, navodi se da je potrebno isporučiti 120 kom panik lampi i sav ostali materijal potreban za puštanje istih u rad, je l tako? U tom smislu, molimo Vas za bliže tehničke podatke kakve tačno panik lampe je potrebno isporučiti, jer postoji veliki broj vrsta panik lampi, različitih veličina, oblika, tehnologije (LED ili fluo), tehničkih karakteristika (konvencionalne, adresabilne, sa centralnim napajanjem ili bez, itd.), načina montaže i sl.?

Да, потребно је испоручити 120 комада паник лампи и сав остали материјал потребан за пуштање у рад. Опрема мора да поседује пратеће сертификате ЕМД и ЛВД за тржиште Републике Србије и у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр. 25/2016) и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 25/2016).

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 2, da li kablovi koji se isporučuju treba da budu bez halogenih elemenata?

Опрема мора да поседује пратеће сертификате ЕМД и ЛВД за тржиште Републике Србије и у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр. 25/2016) и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 25/2016).

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 2, da li kanalice i drugi elektromaterijal koji se isporučuje treba da bude bez halogenih elemenata?

Опрема мора да поседује пратеће сертификате ЕМД и ЛВД за тржиште Републике Србије и у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр. 25/2016) и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 25/2016).

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 2, u trećem delu po redu, nejasno stoji da je potrebno isporučiti i postaviti kablove dojave, te Vas molimo da pojasnite kakvi su to kablovi dojave, i na koji tačno način ih treba postaviti (kroz kanalice, kroz savitljiva creva u zidu, kroz postojeću cevnu instalaciju, kroz obujmice i kakve obujmice i sl.)?

Понуђач дефинише које каблове дојаве и на који начин их је потребно поставити, у складу са тренутним стањем објеката, након увида у исте. Опрема мора да поседује пратеће сертификате ЕМД и ЛВД за тржиште Републике Србије и у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр. 25/2016) и

Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 25/2016).

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 4, stoji da je potrebno isporučiti i postaviti 7 centrala za sistem za dojavu požara, da li je to tačno ili je greška u pitanju?

Потребно је испоручити 7 (седам) централа за систем за дојаву пожара, јер је за сваки објекат потребна по једна.

1. U opisu radova i opreme u delu “Tehnička dokumentacija”, stavka 4, drugi deo po redu, stoji da je potrebno isporučiti i postaviti 170 komada adresabilnih javljača, te Vas molimo da detaljnije definišete kakve javljače je potrebno isporučiti i postaviti jer postoji veliki broj različitih adresabilnih javljača požara (optički, termički, optičko-termički, kombinovani optičko-termički-CO, za normalne sredine, za Ex sredine, linijski termički, linijski optički, itd.)?

Понуђач дефинише који адресабилни јављачи су потребни, у складу са тренутним стањем објеката, након увида у исте. Опрема мора да поседује пратеће сертификате ЕМД и ЛВД за тржиште Републике Србије и у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности (Сл. гласник РС бр. 25/2016) и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 25/2016).

1. Da li posedujete projektnu dokumentaciju za sistem za aut. dojavu požara koja je overena od strane nadležnog organa (MUPa R. Srbije)? Ako da, da li se i kada može izvršiti uvid u istu? Ako ne, nije moguće u skladu sa aktuelnim propisima izvesti instalaciju za aut. dojavu požara.

Јавну набавку за обезбеђивање услова за противпожарну заштиту у објектима Центра спроводимо на основу наложених мера Противпожарне полиције, због нарочите хитности и намене наших објеката, те смо у обавези да поседујемо регуларну и адекватну противпожарну заштиту. Наведену пројектну документацију тренутно немамо обезбеђену, услед већ наведене хитности за обезбеђивањем основне безбедности имовине и лица у случају пожара. Понуђач је дужан да изради комплетну документацију о уграђеној опреми, како је и наведено у конкурсној документацији, на страни 6, у оквиру Техничке документације у делу Опште напомене.

Дато појашњење достављамо Вама који сте га тражили, а такође га у складу са Законом објављујемо и на Порталу Управе за јавне набавке.

Комисија за јавну набавку