|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис добара – Медицинска опрема | Јединица мере | Количина |
| I | II | III | IV |
| 1. | Боца са кисеоником са колицима  Медицинска боца са комплетним прибором и сталком тј. колицима за ношење. | Комада | 1 |
| 2. | Редукциони вентили  Редукциони вентил са овлаживачем који се монтира на медицинску боцу са кисеоником. | Комада | 2 |
| 3. | Јонизатори ваздуха  Пречишћивач ваздуха са УВ лампом омогућава биолошко пречишћавање ваздуха  6-степени систем филтрације са индикатором замене ХЕПА филтера **или одговарајући**  Аутоматски регулисано осветљење у ноћном окружењу рада  Јонизатор регулише јонску равнотежу у ваздуху | Комада | 2 |
| 4. | Аспиратори  Хируршки аспиратор, напаја се на 230V AC. Преносив. Кућиште од високоотпорне пластике, садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од 1 лит. са затварајућим вентилом за случај препуњености. Антибактеријски филтер, припадајуће силиконске цеви, конусни завршетак са аспирационом цевчицом.  Регулатор аспирације и манометар на предњој плочи. Вакуум -0.8 бар, максималан проток 40 лит/мин. Маса: 3.6 кг **или одговарајући**. | Комада | 10 |
| 5. | Инхалатори  Компресорски инхалатор  Кућиште инхалатора CompA·I·R C900 **или одговарајуће**, црево за ваздух (дужина 200 цм), инхалациони кит (посуда за лек), маска за одрасле, маска за децу, усник, носник, филтери за ваздух (5 комада + 1 постављен) и упутство за употребу. | Комада | 10 |
| 6. | Амбу балони са маскама за кисеоник  Амбу балони са маскама за одрасле, децу и бебе | Комада | 12 |
| 7. | Антидекубитални душек са компресором до 100 кг | Комада | 40 |
| 8. | Антидекубитални јастуци  Јастук за лежање између ногу | Комада | 40 |
| 9. | Антидекубитални јастуци Антидекубитални јастуци - прстен за лакат и пету | Комада | 40 |
| 10. | Антидекубитални јастуци Антидекубитални јастуци - прстен за седење | Комада | 40 |
| 11. | Антидекубитални јастуци Антидекубитални јастуци са пумпом | Комада | 20 |
| 12. | Антидекубитални јастуци Антидекубитални јастуци за инвалидска колица | Комада | 30 |
| 13. | Дигитална вага за мерење беба  Вага за бебе да има и уграђен метар за мерење дужине, односно висине, тако да се исто време може измерити и маса бебе као и њена висина.  Тас за мерење беба који може да се скида, да када беба порасте може да се мери и стојећи.  Потребно је да беби ваге из ове серије имају могућност прецизног мерења бебе пре и после храњења и да за то имају посебан тастер како би се добила и израчунала маса коју је беба попила.  Потребно је да су беби ваге типски одобрене од стране Дирекције за мере и драгоцене метале и ОВЕРЕНЕ (БАЖДАРЕНЕ-ЖИГОСАНЕ).  Техничке карактеристике:  Дисплеј беби ваге: 25 мм ЛЦД дисплеј са позадинским светлом  Капацитети беби ваге: 6/15 кг ÷ 20 кг  Подељак (д) беби ваге: 2/5 г ÷ 10 г  Величина таса беби ваге: 600 x 250 мм  Величина платформе беби ваге: 280 x 325 мм  Тастатура беби ваге: 6 мембранских тастера  Кућиште беби ваге: АБС пластика  Брзина одзива АДЦ-а беби ваге: 1/10 сек.  Температурни услови беби ваге: од -10°Ц до +40°Ц  Напајање беби ваге: АЦ адаптер (12В/500мА)  Интерне пуњиве батерије 2000мАх Ни-МХ (величина АА)  Бруто маса беби ваге: 5,5 кг  **или одговарајући** | Комада | 5 |
| 14. | Лампа за светлосну терапију са сталком | Комада | 1 |