|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис добара – Медицинска опрема | Јединица мере | Количина |
| I | II | III | IV |
| 1. | Боца са кисеоником са колицимаМедицинска боца са комплетним прибором и сталком тј. колицима за ношење. | Комада | 1 |
| 2. | Редукциони вентилиРедукциони вентил са овлаживачем који се монтира на медицинску боцу са кисеоником. | Комада | 2 |
| 3. | Јонизатори ваздухаПречишћивач ваздуха са УВ лампом омогућава биолошко пречишћавање ваздуха6-степени систем филтрације са индикатором замене ХЕПА филтера **или одговарајући**Аутоматски регулисано осветљење у ноћном окружењу радаЈонизатор регулише јонску равнотежу у ваздуху | Комада | 2 |
| 4. | АспираториХируршки аспиратор, напаја се на 230V AC. Преносив. Кућиште од високоотпорне пластике, садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од 1 лит. са затварајућим вентилом за случај препуњености. Антибактеријски филтер, припадајуће силиконске цеви, конусни завршетак са аспирационом цевчицом.Регулатор аспирације и манометар на предњој плочи. Вакуум -0.8 бар, максималан проток 40 лит/мин. Маса: 3.6 кг **или одговарајући**. | Комада | 10 |
| 5. | ИнхалаториКомпресорски инхалатор Кућиште инхалатора CompA·I·R C900 **или одговарајуће**, црево за ваздух (дужина 200 цм), инхалациони кит (посуда за лек), маска за одрасле, маска за децу, усник, носник, филтери за ваздух (5 комада + 1 постављен) и упутство за употребу. | Комада | 10 |
| 6. | Амбу балони са маскама за кисеоникАмбу балони са маскама за одрасле, децу и бебе | Комада | 12 |
| 7. | Антидекубитални душек са компресором до 100 кг | Комада | 40 |
| 8. | Антидекубитални јастуциЈастук за лежање између ногу | Комада | 40 |
| 9. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци - прстен за лакат и пету | Комада | 40 |
| 10. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци - прстен за седење  | Комада | 40 |
| 11. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци са пумпом  | Комада | 20 |
| 12. | Антидекубитални јастуциАнтидекубитални јастуци за инвалидска колица  | Комада | 30 |
| 13. | Дигитална вага за мерење бебаВага за бебе да има и уграђен метар за мерење дужине, односно висине, тако да се исто време може измерити и маса бебе као и њена висина.Тас за мерење беба који може да се скида, да када беба порасте може да се мери и стојећи.Потребно је да беби ваге из ове серије имају могућност прецизног мерења бебе пре и после храњења и да за то имају посебан тастер како би се добила и израчунала маса коју је беба попила.Потребно је да су беби ваге типски одобрене од стране Дирекције за мере и драгоцене метале и ОВЕРЕНЕ (БАЖДАРЕНЕ-ЖИГОСАНЕ).Техничке карактеристике:Дисплеј беби ваге: 25 мм ЛЦД дисплеј са позадинским светломКапацитети беби ваге: 6/15 кг ÷ 20 кгПодељак (д) беби ваге: 2/5 г ÷ 10 гВеличина таса беби ваге: 600 x 250 ммВеличина платформе беби ваге: 280 x 325 ммТастатура беби ваге: 6 мембранских тастераКућиште беби ваге: АБС пластикаБрзина одзива АДЦ-а беби ваге: 1/10 сек.Температурни услови беби ваге: од -10°Ц до +40°ЦНапајање беби ваге: АЦ адаптер (12В/500мА)Интерне пуњиве батерије 2000мАх Ни-МХ (величина АА)Бруто маса беби ваге: 5,5 кг**или одговарајући** | Комада | 5 |
| 14. | Лампа за светлосну терапију са сталком | Комада | 1 |