Број: 2472/1

Дана: 20.05.2021. године

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд ул. Звечанска 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врстапоступкајавненабавке: | Поступак набавке путем наруџбеницебр.15/21 |
| Врста предмета: | Услуге |
| Опис предмета набавке, називи ознака изОпштег рачника набавке: | Услуге-текуће поправке и одржавање лифтова у Стационару за мајку и дете у ул. Звечанска бр.7, (6 лифтова ) који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , ул. Звечанска бр. 7, Београд.**назив и ознака из општег речника набавке** - 50750000-7  - Услуге одржавања лифтова    |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделууговора: | **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- Цена.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач понуду подноси путем поште.Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **31.05.2021**. **године до 11:00 часова**.Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Понуде се достављају на адресу: Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, до **31.05.2021. године до 11:00 часова**.Коверат или кутија са понудом на предњој страни мораимати писани текст**"ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",** назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **31.05.2021.године** до **11:00 часова**.Понуда која је примљена после **11:00 часова 31.05.2021. године,** сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.Рок за подношење понуде је 11 **дана** од дана када је позив за подношењ епонуда послат понуђачима*,* односно до **31.05.2021. године** до **11:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **31.05.2021. године у 11:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета одмах, односно најкасније у року од 1 дана од дана отварања понуда.од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | milutin.pavlovic@czodo.rsstefan.jevtic@czodo.rs  |

Редовно месечно одржавање и сервисирање 6 лифтова у објекту Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска бр. 7 као и редовна контрола и издавање атеста за безбедну употребу. Услуга обухвата и замену делова по потреби. Делови ће бити фактурисани на основу стварне вредности која ће бити доказивана или фактуром добављача или ценом на интернету.

Број**: 15/21**

ознака из ОРН:  50750000-7  - Услуге одржавања лифтова

**ВРСТА,**  **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**  **(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),**  **КВАЛИТЕТ,**

**КОЛИЧИНА  И ОПИС УСЛУГА**

* ЛИФТ 1:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7;

 Ознака лифта: мали лифт;Произвођач: Давид Пајић-Дака;

 Врста лифта: путнички:Брзина ( m/s): 0,7;

 Носивост (кг/особа): 300/4;

 Број станица/прилаза: 6/6;

 Висина дизања: 21m;

 Управљање: јединично;

 Команда: релејна;

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Кончар 3,7 кW;

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 40;

 Врата возног окна/мере: ПА јенокрилна / 700X1850;

 Врата кабине/мере (мм): ручна обртна 700X1930

* ЛИФТ 2:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7;

 Ознака лифта: за прљаве судове;

 Произвођач: Давид Пајић-Дака;

 Врста лифта: малотеретни;

 Брзина ( m/s): 0,4;

 Носивост (кг): 100;

 Број станица/прилаза: 6/6;

 Висина дизања: 18m;

 Управљање: јединично;

 Команда: релејна;

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Свер 1,10 кW;

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 20;

 Врата возног окна/мере: шубер гиљотина/ 400X800;

 Врста кабине/мере (мм): пролазна / 450 X580 X815;

 Врата кабине/мере (мм): без врата

* ЛИФТ 3:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7;

 Ознака лифта: за прљаве судове;

 Произвођач: Давид Пајић-Дака;

 Врста лифта: малотеретни;

 Брзина ( m/s): 0,4;

 Носивост (кг): 100;

 Број станица/прилаза: 4/4;

 Висина дизања: 16m;

 Управљање: јединично;

 Команда: релејна;

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Свер 1,10 кW;

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 20;

 Врата возног окна/мере: шубер гиљотина/ 440 X 800;

 Врста кабине/мере (мм): пролазна / 490 X 590 X 790;

 Врата кабине/мере (мм): без врата

* ЛИФТ 4:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7

 Ознака лифта: за храну

 Произвођач: Давид Пајић-Дака

 Врста лифта: малотеретни

 Брзина ( m/s): 0,4

 Носивост (кг): 100

 Број станица/прилаза: 4/4

 Висина дизања: 16m

 Управљање: јединично

 Команда: релејна

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Свер 1,10 кW

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 20

 Врата возног окна/мере: шубер гиљотина/ 630X800

 Врста кабине/мере (мм): пролазна / 700 X470 X787

 Врата кабине/мере (мм): без врата

* ЛИФТ 5:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7

 Ознака лифта: за храну

 Произвођач: Давид Пајић-Дака

 Врста лифта: малотеретни

 Брзина ( m/s): 0,4

 Носивост (кг): 100

 Број станица/прилаза: 6/6

 Висина дизања: 20,18m

 Управљање: јединично

 Команда: релејна

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Свер 1,10 кW

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 20

 Врата возног окна/мере: шубер гиљотина/ 700X790

 Врста кабине/мере (мм): пролазна / 740 X553 X820

 Врата кабине/мере (мм): без врата

* ЛИФТ 6:

 Стационар за мајку и дете, ул. Звечанска бр. 7

 Ознака лифта: велики лифт

 Произвођач: Давид Пајић-Дака

 Врста лифта: путнички

 Брзина ( m/s): 0,8 / 0,2

 Носивост (кг/ особа): 450/6

 Број станица/прилаза: 6/6

 Висина дизања: 17 m

 Управљање: јединично

 Команда: релејна

 Погонски мотор/тип/снага(кW): Енергоинвест 4,80 кW

 Погонски редукатор/тип: Давид Пајић-Дака/ Р 60

 Врата возног окна/мере: ручна двокрилна / 1200X1960

 Врста кабине/мере (мм): стандардна / 1200 X 1100 X2010

 Врата кабине/мере (мм): фотозавесна

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

Понуда бр. од за набавку услуга путем наруџбенице бр. 15/21-набавка услуге- текуће поправке и одржавање лифтова у Стационару за мајку и дете у ул. Звечанска бр. 7, (6 лифтова) који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - услуге** текуће поправке и одржавање лифтова у Стационару за мајку и дете у ул. Звечанска бр.7, (6 лифтова) који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7, Београд

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| Р.б. | Опис ( из прилога бр. 2, страна 4-5) | Количина/ком. | **Цена без ПДВ-а,****на месечном****нивоу** | **Цена без ПДВ-а,****на годишњем****нивоу****(цена месечно х 12)****(Колона IV х 12)** | **Износ ПДВ-а,****на годишњем****нивоу,****(рачунато за****колону V)** | **Укупна цена****са ПДВ-ом,****на годишњем****нивоу****(V + VI)** |
| 1 | ЛИФТ 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ЛИФТ 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ЛИФТ 3 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ЛИФТ 4 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ЛИФТ 5 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ЛИФТ 6 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Контрола безбедности и исправности лифтова и издавање уверења за употребу –за све лифтове  | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО | **V.** | **VI.** | **VII.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **V.** Укупно (1-7) БЕЗ ПДВ-а |  |
| **VI.** ИЗНОС ПДВ-а |  |
| **VI.** УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

**Укупно понуђена цена обухвата:**

А) Месечне радне операције:

 Проверу исправности рада свих безбедностих уређаја, а нарочито рада безбедностних уређаја кочнице погонских уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника.

 Врата возног окна и забраве врата возног окна;

 -Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе с кабином и противтегом;

 - Проверу вуче која се остварује силом трења;

 - Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем;

 - Проверу прикључака на громобранску инсталацију

 - Чишћење и подмазивање делова лифта;

 Проверу исправности рада лифтова при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању;

 - Проверу нужних излаза;

 - Провера исправности погонских и управљачких уређаја лифтова;

 - Замена потрошног и ситног материјала;

 - Вођење књиге одржавања лифтова;

 - Поправку лифтова у уговореном периоду са роком одзива до 2 часа и

 - Остале активности и радне операције по потреби.

Б) Технички преглед и издавање стручног налаза овлашћеног органа о прегледу и испитивању лифтова на основу важећег Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о безбедности лифтова.

Понуђач ће услуге извршавати на следећи начин:

 Стручно и квалитетно обављање радова са својом радном снагом и материјалом,у складу са важећим прописима и стандардима;

 Да све податке о радовима који се тичу одржавања, евентуалног искључивања лифта из употребе, прегледима, кваровима, поправкама и замени делова уноси у „књигу одржавања лифта“.

 - Уколико при месечном сервису утврди неисправности које могу довести до опасног погонског стања, искључи лифт из употребе и о томе обавести наручиоца услуга, као и да наручиоцу предложи одговарајуће поправке, које је неопходно извести како би се лифт поново вратио у употребу;

 Да радове изводи према договору са наручиоцем услуга и да благовремено достави списак лица која ће изводити радове на одређеној локацији;

 -  Да по пријави квара у року од 2 сата изађе на објекат, изврши дефектажу и сачини одговарајућу документацију ( радни налог о извршеној услузи )

 -  Одглављивање особа из заглављених лифтова сваким даном  00-24 часа.

Захтевани услови наручиоца:

- Начин плаћања: до 45 дана по извршеним услугама, пријему рачуна и извршеном квалитативном и квантитативном пријему;

- фиксност цене: фиксна у динарима до испуњења уговора;

- Рок извршења услуге: на 15 дана, за време важења уговора;

- Гаранција, гарантни рок: \_\_\_\_\_\_дана (минимални гарантни рок не може бити краћи од 30 дана од дана извршеног редовног одржавања лифтова);

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (минимални рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда);

- трајање уговора годину дана;

- место  извршења  услуге:  Београд, ул. Звечанска бр. 7

Датум М.п. Овлашћено лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_