**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |
| --- |
| СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 7 |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 5 |  |
| 2. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Стабилизатора пламенагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. |  5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Пламене главегорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. |  5 |  |  |  |  |  |
|  4. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Турбине за ваздух горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. |  5 |  |  |  |  |  |
|  5. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснамагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком. |  5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена (ПО ПОТРЕБИ) комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новихсерво мотора„WEISHAUPT“ 1055/23 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових- aутоматика „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  9. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцненосача дизни горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Комплетан сервис котловских нивостата,пресостата и термостата | ком | 18 |  |  |  |  |  |
|  11. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових високо притисних пумпи „SUNTEC“ tipJ4CAC 1001 десни смерса подешавањем на радне притиске | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  13. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових дизни | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 14.  | Демонтажа (ПО ПОТРЕБИ) горионика„Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котлова и демонтажа предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика„Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котлова | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| ,ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ''**,** Косте Главинића 14 |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП иГорионик „Елко“ | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Стабилизатора пламенагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Пламене главегорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Турбине за ваздух горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и уградња(ПО ПОТРЕБИ)Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснамагорионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  6. | Замена (ПО ПОТРЕБИ) комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новогсерво мотора„WEISHAUPT“ 1055/23 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  8. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове- aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцненосача дизни горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Сервис високо прит.пумпи и подешавање на радне вредности | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове високо притисне пумпе„SUNTEC“ tip J4CAC 1001 десни смерса подешавањем на радне притиске | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових дизни | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  14. | Демонтажа (ПО ПОТРЕБИ) горионика„Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котла и демонтажа предњих врата котла марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика„Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котла | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  ДОМ ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ И СТУДЕНТСКУ ОМЛАДИНУ,Звечанска 52 |
| 1. | Комплетан сервис горионика за сагоревање пелета „Burnit Pell 150“ и компјутерска анализом димних гасова | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплетан сервис горионика за сагоревање лаког лож уља „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новe дизнeгорионика „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода горионика „Ecoflam“ Max 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ,Браће Јерковић 119 |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и Поправак луфта у преносним полугама | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „МОША ПИЈАДЕ“,Устаничка 19 |
| 1. | Демонтажа старих,испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправак луфта у преносним полугама | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА“,Радослава Грујића 17 |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправак луфта у преносним полугама | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| ДОМ „ЗАКЛОПАЧА“,Смедеревски пут |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |  |

**СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 7**

Сви котлови су на течна горива, а горионици су за лака течна горива.

- Топловодни котлови режим рада 90/70оc „FEROLLI 399“……....…………ком.2

- Парни котлови „Robyy“ RP300 …………………….…………………………..ком.3

**ДОМ ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ И СТУДЕНТСКУ ОМЛАДИНУ**,**Звечанска 52,**

Горионик за сагоревање пелета и горионик на лако лож уље на истом котлу

- Топловодни котао режим рада 90/70оc „MIP 150 TVK“ …...................……ком.1

**ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ'',Косте Главинића 14**

Сви котлови су на течна горива, а горионици су за лака течна горива.

- Топловодни котао режим рада 90/70оc „FEROLLI 399“……………………ком.1

- Топловодни котлови режим рада 90/70оc „Radijator –Zrenjanin“…..….……ком.1

**ДОМ ,,ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ'',Браће Јерковић 119а**

**Систем даљинског грејања „Београдских електрана“**

**ДОМ ,,МОША ПИЈАДЕ'', Устаничка 19**

**Систем даљинског грејања „Београдских електрана“**

**ДОМ ,,ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА'',Радослава Грујића 17**

**Систем даљинског грејања „Београдских електрана“**

**ДОМ ,,ЗАКЛОПАЧА'',Смедеревски пут**

**Систем етажног грејања.Електрични котао снаге 24kW**…..……........…ком.1