**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**- Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | Опис услуга | Ј.М. | | Количина | Стопа ПДВ-а | Цена по ј/м без ПДВ-а | | Цена по ј/м са ПДВ-ом | | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| I | II | II | | IV | V | VI | | VII | | VIII | IX |
| СТАЦИОНАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ,Звечанска 7 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 2. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Стабилизатора пламена  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 3. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Пламене главе  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 4. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Турбине за ваздух  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 5. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснама  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  | |  |  |  | |  |
| 6. | Замена (ПО ПОТРЕБИ) комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  |  | |  | |  |  |
| 7. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новихсерво мотора„WEISHAUPT“ 1055/23 | ком | | 5 |  |  | |  | |  |  |
| 8. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових- aутоматика „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | ком | | 5 |  |  | |  | |  |  |
| 9. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцне  носача дизни горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | ком | | 5 |  |  | |  | |  |  |
| 10. | Комплетан сервис котловских нивостата,пресостата и термостата | ком | | 18 |  |  | |  | |  |  |
| 11. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових високо притисних пумпи „SUNTEC“ tipJ4CAC 1001 десни смер  са подешавањем на радне притиске | ком | | 5 |  |  | |  | |  |  |
| 12. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода | ком | | 10 |  |  | |  | |  |  |
| 13. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових дизни | ком | | 10 |  |  | |  | |  |  |
| 14. | Демонтажа (ПО ПОТРЕБИ) горионика„Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котлова и демонтажа предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома | ком | | 2 |  |  | |  | |  |  |
| 15. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика„Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котлова | ком | | 2 |  |  | |  | |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | ком | | 10 |  |  | |  | |  |  |
| ,ДОМ ,,ДРИНКА ПАВЛОВИЋ''**,** Косте Главинића 14 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комплетно сервисирање горионика „Вентерм“ 31ЛВДП и  Горионик „Елко“ | | ком | 2 |  |  | |  | |  |  |
| 2. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Стабилизатора пламена  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком. | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 3. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Пламене главе  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком. | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 4. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Турбине за ваздух  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком. | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 5. | Испорука и уградња  (ПО ПОТРЕБИ)  Клапне за ваздух комплет са осовином и бикснама  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком. | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 6. | Замена (ПО ПОТРЕБИ) комплетног ожичења веза аутоматике и веза серво мотора горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 7. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новогсерво мотора„WEISHAUPT“ 1055/23 | | ком. | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 8. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове- aутоматике „SIMENS“ LAL 2.25 са постољем | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 9. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетне ланцне носача дизни  горионика „Вентерм“ 31ЛВДП | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 10. | Сервис високо прит.пумпи и подешавање на радне вредности | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 11. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нове високо притисне пумпе„SUNTEC“ tip J4CAC 1001 десни смерса подешавањем на радне притиске | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 12. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) нових дизни | | ком | 3 |  |  | |  | |  |  |
| 13. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода | | ком | 2 |  |  | |  | |  |  |
| 14. | Демонтажа (ПО ПОТРЕБИ) горионика„Вентерм“ 31ЛВДП са дотрајалих врата котла и демонтажа предњих врата котла марке„Ferroli“ тип RSW 399 и изношење у круг дома | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 15. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика„Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котла | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 16. | Регулација сагоревања горива на свим степенима оптерећења са компјутерском анализом димних гасова на свим степенима оптерећења | | ком | 4 |  |  | |  | |  |  |
| ДОМ ЗА СРЕДЊОШКОЛСКУ И СТУДЕНТСКУ ОМЛАДИНУ,Звечанска 52 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комплетан сервис горионика за сагоревање пелета „Burnit Pell 150“и компјутерска анализом димних гасова | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 2. | Комплетан сервис горионика за сагоревање лаког лож уља „Ecoflam“ Max 15 | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 3. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) новe дизнe  горионика „Ecoflam“ Max 15 | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 4. | Испорука и уградња (ПО ПОТРЕБИ) високонапонских електрода горионика „Ecoflam“ Max 15 | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| ДОМ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ,Браће Јерковић 119 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и  Поправак луфта у преносним полугама | | ком | 5 |  |  | |  | |  |  |
| ДОМ „МОША ПИЈАДЕ“,Устаничка 19 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Демонтажа старих,испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправак луфта у преносним полугама | | ком | 4 |  |  | |  | |  |  |
| ДОМ „ДРАГУТИН ФИЛИПОВИЋ-ЈУСА“,Радослава Грујића 17 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |
| 2. | Поправка и комплетан сервис моторних погона „ИМП“ (замена потребних кондезатора и микропрекидача) трокраких мешних вентила No50 Pn16 и поправак луфта у преносним полугама | | ком | 4 |  |  | |  | |  |  |
| ДОМ „ЗАКЛОПАЧА“,Смедеревски пут | | | | | | | | | | | |
| 1. | Испорука и уградња радијаторског вентила и навијка 1/2" | | ком | 1 |  |  | |  | |  |  |

**Укупна цена без ПДВ-а за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупна цена са ПДВ-ом за све ставке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис одговорног лица понуђача |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена: Образац структуре цене** –**Спецификација услуга**  У  спецификацији  услуга морају бити  унете  јединичне  цене  сваке  позиције  услуга  без  ПДВ-а, јединичне  цене  сваке  позиције  услуга са ПДВ-ом,   укупна  цена  за сваку позицију услуга  без  ПДВ-а, укупна  цена  засваку позицију услуга  са  ПДВ ом, као  и  збирна  рекапитулација  са  укупним  износомисказаним  без  ПДВ а,  посебно  исказаним  ПДВ-ом  и  укупном  ценом  са  ПДВ-ом. Спецификација услуга мора бити попуњена,  потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.