Број: 2059/1

Датум: 08.07.2022. године

**ОПИС НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ–** Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив наручиоца: | **Центар за заштиту одојчади, деце и омладине** |
| Адреса наручиоца: | Београд, ул. Звечанска бр. 7 |
| Врста наручиоца: | Установа |
| Врста поступка  набавке: | Поступак набавке путем наруџбенице  бр. 22/22 |
| Врста предмета: | Радови |
| Опис предмета набавке, називи ознака из  Јединственог речника набавке СРV: | Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.  45000000-7- Грађевински радови |

|  |  |
| --- | --- |
| Критеријум за доделу  уговора: | **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- Цена.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Понуђач понуду подноси путем поште.  Понуђач понуду подноси тако да иста буде примљена од стране наручиоца до **13.07.2022. године до 11:00 часова**.  Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  Понуде се достављају на адресу: Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, до **13.07.2022. године до 11:00 часова**.  Коверат или кутија са понудом на предњој страни мораимати писани текст**"ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ",** назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **13.07.2022. године** до **11:00 часова**.  Понуда која је примљена после **11:00 часова 13.07.2022. године** сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  Рок за подношење понуде је 6 **дана** од дана када је позив за подношење понуда послат понуђачима*,* односно до **13.07.2022. године** до **11:00 часова**. |
| Место, време и начин отварања понуда: | Отварање примљених понуда биће одржано **13.07.2022. године у 11:30 часова**, непосредним увидом. |
| Рок за доношење одлуке: | Одлука о избору најповољније понуде биће донета одмах, односно најкасније у року од 1 дана од дана отварања понуда.  од дана јавног отварања понуда |
| Лица за контакт- и- мејл адресе | [stefan.jevtic@czodo.rs](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs%0d);  milutin.pavlovic@czodo.rs; |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. од за набавку радова путем наруџбенице бр.22/22– Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

***1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Називпонуђача:* |  |
| *Адресапонуђача:* |  |
| *Матичнибројпонуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Имеособезаконтакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Називподизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порескиидентификациониброј:* |  |
|  | *Имеособезаконтакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Називподизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порескиидентификациониброј:* |  |
|  | *Имеособезаконтакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порескиидентификациониброј:* |  |
|  | *Имеособезаконтакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порескиидентификациониброј:* |  |
|  | *Имеособе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матичниброј:* |  |
|  | *Порескиидентификациониброј:* |  |
|  | *Имеособезаконтакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ -** Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **opis** | **jedinica mere** | **količina** |
| **1.** | **Demontažnomontažni radovi** |  |  |
| 1.1 | Zamena starih i oštećenih pvc roletni, pvc zastora za roletne sa novim aluminijumskim termo izolovanim zastorom punjen poliuretanom. Radovi uključuju demontažu starih zastora, odnošenje na deponiju i montažu novog zastora. Nabavka novih zastora sa novim vođicama , motorom sa integrisanim daljinskim centralnim upravljanjem, motor veće snage za roletne veće površine. Za rolerne sa manjim površinama ugradnja manjeg motora sa komandama preko prekidača.Mere uzete na licu mesta po postojećoj stolariji na objektu za jednu etažu. Prilikom demontaž i montaže koristiti aluminiumsku skelu, propisno obezbeđenu kosnicima po propisanim uslovima ,standardima zaštite na radu i bezbednosti na radu . |  |  |
| 1.2 | Aluminijumski zastor sa 8 motorom manje snage | m² | 25,00 |
|  | Demontaža starih prozora iznošenje iz objekta , utovat na kamion , transport do gracke deponije na udaljenos do 10 km. U cenu radova uračunati demontažu sataih prozora i montažću novih sa svim pripremno završnim radovima.Nabavka i montaža unutrašnjih prozora od tvrdog PVC-a bele boje sa šest komornim sistemom profila i ojačanjima od čeličnih profila debljine 1.5mm, (tipa Weiss ili boljih karakteristika). Brava je sa bravicom za zaključavanje. Ispuna stolarije je vakum staklo . Krila stolarije dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom po uglovima. Stolarija se montira vezivanjem čeličnim pocinkovanim veznim elementima za zid, na rastojanju ne većem od 40cm. Naleganje na zid vrši se preko purpen ekspandiranog polimernog materijala koji se postavlja po celoj površini kontakta sa zidom, obračun količine radova po komadu montiranih prozora. |  |  |
| 1.3 | prozor dvokrilni 140 x205 | kom. | 8 |
| 1.4 | Pažljiva demontaža svih prozora i vrata, staklenog portala od PVC profila površine do 5,00 m². Demontirana vrata,prozore, portal sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km od objekta"Obračun količine radova po demontiranom prozoru, vrata. | kom. | 16 |
|  | Nabavka i montaža unutrašnjih vrata od tvrdog PVC-a bele boje sa šest komornim sistemom profila i ojačanjima od čeličnih profila debljine 1.5mm, (tipa Weiss ili boljih karakteristika). Brava je sa cilindrom sa tri ključa, okov standardan, brava i šild od belog plastificiranog aluminijuma. Ispuna stolarije je od PVC panela, kvaliteta "STADUR" ili ekvivalentno, sa plastičnom oblogom debljine 1,2mm, gornji deo vakum staklo . Krila stolarije dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom po uglovima. Stolarija se montira vezivanjem čeličnim pocinkovanim veznim elementima za zid, na rastojanju ne većem od 80cm. Naleganje na postojeći stakleni portal vrši se preko purpen ekspandiranog polimernog materijala koji se postavlja po celoj površini kontakta sa zidom i metalnim vijcima za metal kroz profil. Obračun količine radova po komadu montiranih vrata. |  |  |
| 1.5 | vrata sa staklenim nadvratnim delom na malim terasama dupla 250x150 | kom. | 2 |
| 1.6 | vrata sa staklenim nadvratnim delom na velikim terasama dupla 250x90 | kom. | 2 |
| 1.7 | vrata sa staklenim nadvratnim na dve učionice dupla 250x140 | kom. | 3 |
| 1.8 | Vrata kancelarija socijalnog radnika i kuhinja 205x80 | kom. | 2 |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Molerskofarbarski radovi** |  |  |
| 2.1 | "Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača | m2 | 282,00 |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje plafona. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. | m2 | 106,5 |
| 2.3 | Nabavka potrebnog materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. | m2 | 355**,**00 |
| 2.4 | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru | m2 | 245,7 |
|  | projektanta. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |
| 2.5 | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. | m2 | 819,00 |
| 2.6 | "Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljanc boje sa lakom. Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. Kitovati i prevući kit. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Brusiti i nadkitovati lak kitom i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta." | m2 | 175,00 |
| 2.7 | Nabavka potrebnog materijala, transport, priprema zidnih površina, polaganje PVC zidne obloge u tonu po izboru naručioca radova , d=min 1,15 mm (Sika, Fatra ili sl), položene na zidu po visini na 1,60 cm, kompletno sa svim predradnjam, položena slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača sa ljepljenjem kompletne površine. Količina lepka u zavisnosti od visine obloge ko i od kvalitet površine na kojoj se lepi , šemu fiksiranja po upustvu i detaljuma proizvođača membrane.Debljina sloja PVC zidne obloge min 1,15 mm sa svim potrebnim pričvrsnim elementima, ugaone lajsne, završne lajsne sav osnovni i pomoćni materijal, u cenu radova uračunat, transport sa svom radnom snagom kao i sav materijal . Obračun količine radova po m2. | m2 | 50,00 |
|  |  |  |  |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ-** Набавка радова– радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **opis** | **jedinica mere** | **količina** | **Cena po jedinici mere bez PDV-a** | **Cena po jedinici mere sa PDV-om** | **Ukupna cena bez PDV-a** | **Ukupna cena sa PDV** |
| **1.** | **Demontažnomontažni radovi** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zamena starih i oštećenih pvc roletni, pvc zastora za roletne sa novim aluminijumskim termo izolovanim zastorom punjen poliuretanom. Radovi uključuju demontažu starih zastora, odnošenje na deponiju i montažu novog zastora. Nabavka novih zastora sa novim vođicama , motorom sa integrisanim daljinskim centralnim upravljanjem, motor veće snage za roletne veće površine. Za rolerne sa manjim površinama ugradnja manjeg motora sa komandama preko prekidača.Mere uzete na licu mesta po postojećoj stolariji na objektu za jednu etažu. Prilikom demontaž i montaže koristiti aluminiumsku skelu, propisno obezbeđenu kosnicima po propisanim uslovima ,standardima zaštite na radu i bezbednosti na radu . |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aluminijumski zastor sa 8 motorom manje snage | m² | 25,00 |  |  |  |  |
|  | Demontaža starih prozora iznošenje iz objekta , utovat na kamion , transport do gracke deponije na udaljenos do 10 km. U cenu radova uračunati demontažu sataih prozora i montažću novih sa svim pripremno završnim radovima.Nabavka i montaža unutrašnjih prozora od tvrdog PVC-a bele boje sa šest komornim sistemom profila i ojačanjima od čeličnih profila debljine 1.5mm, (tipa Weiss ili boljih karakteristika). Brava je sa bravicom za zaključavanje. Ispuna stolarije je vakum staklo . Krila stolarije dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom po uglovima. Stolarija se montira vezivanjem čeličnim pocinkovanim veznim elementima za zid, na rastojanju ne većem od 40cm. Naleganje na zid vrši se preko purpen ekspandiranog polimernog materijala koji se postavlja po celoj površini kontakta sa zidom, obračun količine radova po komadu montiranih prozora. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | prozor dvokrilni 140 x205 | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 1.4 | Pažljiva demontaža svih prozora i vrata, staklenog portala od PVC profila površine do 5,00 m². Demontirana vrata,prozore, portal sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km od objekta"Obračun količine radova po demontiranom prozoru, vrata. | kom. | 16 |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža unutrašnjih vrata od tvrdog PVC-a bele boje sa šest komornim sistemom profila i ojačanjima od čeličnih profila debljine 1.5mm, (tipa Weiss ili boljih karakteristika). Brava je sa cilindrom sa tri ključa, okov standardan, brava i šild od belog plastificiranog aluminijuma. Ispuna stolarije je od PVC panela, kvaliteta "STADUR" ili ekvivalentno, sa plastičnom oblogom debljine 1,2mm, gornji deo vakum staklo . Krila stolarije dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom po uglovima. Stolarija se montira vezivanjem čeličnim pocinkovanim veznim elementima za zid, na rastojanju ne većem od 80cm. Naleganje na postojeći stakleni portal vrši se preko purpen ekspandiranog polimernog materijala koji se postavlja po celoj površini kontakta sa zidom i metalnim vijcima za metal kroz profil. Obračun količine radova po komadu montiranih vrata. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | vrata sa staklenim nadvratnim delom na malim terasama dupla 250x150 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | vrata sa staklenim nadvratnim delom na velikim terasama dupla 250x90 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.7 | vrata sa staklenim nadvratnim na dve učionice dupla 250x140 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 1.8 | Vrata kancelarija socijalnog radnika i kuhinja 205x80 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Molerskofarbarski radovi** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | "Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača | m2 | 282,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje plafona. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. | m2 | 106,5 |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka potrebnog materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. | m2 | 355**,**00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru | m2 | 245,7 |  |  |  |  |
|  | projektanta. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |  |  |  |  |
| 2.5 | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. | m2 | 819,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | "Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljanc boje sa lakom. Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. Kitovati i prevući kit. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Brusiti i nadkitovati lak kitom i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta." | m2 | 175,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Nabavka potrebnog materijala, transport, priprema zidnih površina, polaganje PVC zidne obloge u tonu po izboru naručioca radova , d=min 1,15 mm (Sika, Fatra ili sl), položene na zidu po visini na 1,60 cm, kompletno sa svim predradnjam, položena slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača sa ljepljenjem kompletne površine. Količina lepka u zavisnosti od visine obloge ko i od kvalitet površine na kojoj se lepi , šemu fiksiranja po upustvu i detaljuma proizvođača membrane.Debljina sloja PVC zidne obloge min 1,15 mm sa svim potrebnim pričvrsnim elementima, ugaone lajsne, završne lajsne sav osnovni i pomoćni materijal, u cenu radova uračunat, transport sa svom radnom snagom kao i sav materijal . Obračun količine radova po m2. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a** |  |
| **Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену на следећи начин:   * у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.   Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.  Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора. | |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Рок извођења радова (максимум 60 дана од дана увођења у посао) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |
| Рок отклањања недостатака (максимум седам дана од потписивања записника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Место извођења радова | Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119;  Београд, ул. **Радослава Грујића бр. 17.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Печат | Потпис одговорног лица |

|  |
| --- |
| ***Napomena: Sve radove na demontaži i rušenju izvoditi uz posebne mere bezbednosti i predostrožnosti.*** |
| ***Ove radove izvoditi vrlo pažljivo, pedantno da prilikom demontaže i montaže da nebi došlo do oštećenja delova objekta koji su u neposrednoj blizini, a zadržavaju se u novoprojektovanom stanju.*** |
| ***Pri izvođenju ovih radova pojedine demontirane materijale što bolje sačuvati, očistiti i privremeno*** |
| ***odložiti na odredište koje odredi Invenstitor a oštećene odložiti na gradilišnu deponiju.*** |
| ***Procenu pojedinih demontiranih materijala izvršiti u saradnji Izvođača i Naručioca.*** |
| ***Posebnu pažnju obratiti na siigurnost i bezbednost dece, prilikom demontaže postojeće opreme, iznošenje iz objekta i ponovne montaže.*** |
| ***Navedeni radovi izvodiće se u skladu sa predloženim merama škole u toku trajanja nastave i to obustava bučnih radova kada je nastava u toku.*** |
| ***Eventualne naknade i nepredviđene radove ili izmene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti pre izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan da formira dopunske ponude i ugovore, a na zahtev investitora da izvrši i analize cena i to prema građevinskim normativima i tržišnim cenama.*** |

**Напомена*:* Процењена вредност набавке наруџбеницом износи 2.250.000,00динара без урачунатог ПДВ-а, односно 2.700.000,00 динара са ПДВ-ом.**

**Наведени грађевински радови односе се на објекат Центра за заштиту одојчади деце и омладине РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, ул. Браће Јерковић бр. 119, осим радова који су у Опису означени у тачки 5.01 (једна врата са стакленим надвратним на две учионице дупла 250x140), као и радови означени у тачки 7.02, који се односе на објекат РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, ул. Радослава Грујића бр. 17**.

Центар за заштиту

одојчади, деце и омладине **МОДЕЛ**

Број:

Датум,\_\_\_\_\_\_\_2022. године

# У Г О В О Р А

|  |
| --- |
| 1. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,Београд, ул. Звечанска бр. 7. МБ 07094345, ПИБ 100286755 (у даљем тексту: Наручилац), кога представља в.д. директора Зоран Милачић |
| 2**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**:

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац спровео поступак набавке путем наруџбенице број 22/22, Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

- да је Добављач доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из документације;

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године*(попуњава Наручилац),* изабрао Добављача за набавку радова- Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извођење набавка радова- Набавка радова –радови у Прихватилиштима и Прихватној станици Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у свему у складу са траженом врстом, техничким карактеристикама (спецификација), квалитетом и у количини из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабранепонуде Добављача и овог уговора.

У складу са изабраном Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити следећим подизвођачима:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке.

**Члан 2.**

Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да са својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

Добављач мора да испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи.

**Члан 3.**

Добављач је обавезан да Наручиоцу достави:

1. *Средства финансијског обезбеђења:*

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар аза заштиту одојчади, деце и омладине , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

**Члан 4.**

Добављач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши следеће активности:

- да обезбеди да сви примењени материјали одговарају одредбама СРПС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе и да на захтев Наручиоцаприложи тражене атесте на увид. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, Добављач је дужан да на то упозори Наручиоца. Ако Добављач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно;

- да обезбеди сав алат и опрему неопходну за извођење радова, као и сав потрошни материјал неопходан за извођење радова;

- да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту или суседним објектима;

- да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду и одговоран је за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара;

- да се током извођења радова, придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у тој области;

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова;

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова;

- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да упути Наручиоцу, писанизахтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, на шта Наручилац даје писану сагласност.

**Члан 6.**

Добављач је дужан да за време извођења радова у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине омогући несметани приступ лицима која буду радила на пословима предвиђеним ово набавком, као и да у сарадњи са њима усагласи време радова водећи рачуна о врсти и времену извођења радова који по својој природи претходе.

**Члан 7.**

Наручилац је обавезан:

- да у примереном року решава све захтеве Добављача и доставља одговоре у писаној форми;

- да благовремено решава, евентуалне вишкове и мањкове радова, непредвиђене радове и захтеве за продужење рока извођења радова;

- да контролише, ревидује и усаглашава понуде за евентуалне додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

- да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова.

**Члан 8.**

Наручилац ће електронским или писаним путем обавестити Добављача о датуму увођења у посао, који не може да буде касније од 6 (шест) дана од дана закључења уговора. О увођењу у посао, уговорне стране ће сачинити записник.

**Члан 9.**

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Плаћање уговорене цене, врши се на основу испостављене фактуре Кориснику са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова, који је даље дужан да исти достави Наручиоцу, заједно са захтевом за пренос средстава.

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену на следећи начин:

* у року од 45 дана од дана пријема рачуна са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.

**Члан 10.**

Рачун/окончану ситуацију за изведене радове, Добављач испоставља Наручиоцу на основу количина изведених уговорених радова и цена, а након извршене примопредаје изведених радова и потписивања Записника о квалитативном и квантиативном пријему радова.

**Члан 11.**

Добављач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, понуду за вишкове радова према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење стручног надзора. Понуда за вишкове радова треба да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Добављача.

Након усвајања понуде за вишкове радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Добављач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса уговора, преда Наручиоцу ново оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницуза обезбеђење испуњење уговорних обавеза, за укупну вредности свих радова (уговорених уговором и анексом).

Испуњењем услова из претходног става, Добављач стиче право за наплату радова из понуде за вишкове радова који нису уговорени овим Уговором.

**Члан 12.**

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Добављач је дужан да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

**Члан 13.**

Непредвиђени радови могу бити уговорени, само уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова, образоване од стране Наручиоца, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. Уговора.

Уколико сеу Записнику о квалитативном и квантитативном пријему радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за за квалитативни и квантитативни пријем радова, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће сносити Добављач, а Наручилац их неће признати, нити надокнадити.

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Добављач је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 11. овог уговора, као и непредвиђене радове из става 1. овог члана.

**Члан 14.**

Добављач је дужан да све уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ *(највише 60)*дана, од дана увођења у посао,а што ће се констатовати посебним Записником, који ће се сматрати саставним делом овог Уговора.

Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Добављача накнаду штете, до висине стварне штете.

**Члан 15.**

Ако Добављач својом кривицом не изврши радове у уговореном року из члана 14. став 1. уговора, обавезан је да Наручиоцу, на име уговорне казне, плати износ у висини 2/00 (два промила) без ПДВ- а за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених радове без ПДВ- а.

Добављач је сагласан да Наручилац трајно умањи рачун/окончану ситуацију за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацијугаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Добављача накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**Члан 16.**

Добављач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;
3. за накнадно уговорене радове, и то:

* вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности 10% и више од уговорене вредности радова;
* непредвиђене радове из члана 13. Уговора највише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Добављач у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној формипредлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Добављач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора;
3. за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), у вредности до 10% уговорене вредности радова.

**Члан 17.**

Добављач за изведене радове даје гарантни рок од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*најмање 24*) месеца од дана потписивања Записника о квалитативном о квантитативном пријему радова.

**Члан 18.**

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго лице, на терет Добављача и реализације гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не сноси одговорност.

**Члан 19.**

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

**Члан 20.**

Добављач је у обавези да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за преглед, најкасније 2 (два) дана пре завршетка свих радова.

**Члан 21.**

За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радовапратити реализацију уговора и врши пријем радова.

Приликом примопредаје радова, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова проверава:

- да ли количина изведених радова одговара уговореним;

* да ли врста и квалитет изведених радова одговара уговореним, односно да ли је

у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

О извршеној примопредаји радовасачињава се Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Добављача који исти и оверава/ју печатом Добављача. Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, утврђујесе да ли изведени радовиу свему одговарају уговореним и сачињава коначни обрачун радова.

**Члан 22.**

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

* ако Добављач не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
* ако Добављач својом кривицом касни са извођењем радова више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
* ако Добављач за време извођења радова у објекту, не омогући несметани приступ лицима која буду радила на поправци и комплетној изолацији кровне терасе;
* ако Добављач радове изводи неквалитетно;
* ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача и активира гаранцију за добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

**Члан 23.**

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

**Члан 24.**

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

**Члан 25.**

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

**Члан 26.**

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговарају надлежност суда у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

**Члан 27.**

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

**ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена: Потребно је да Понуђач достави потписан и оверен Модел уговора.**